|  |  |
| --- | --- |
| **Doküman Kodu** | TŞ.120 |
| **Yayınlanma Tarihi** | 30.03.2020 |
| **Revizyon No** | 0 |
| **Revizyon Tarihi** | 30.03.2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İsim** | **Pozisyon** |
| **Hazırlayan** | FATİH ERDİN | Röle Koordinasyon Yönetmeni |
| **Onaylayan** | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

1. İÇİNDEKİLER

[2 KONU 3](#_Toc35245684)

[3 TANIMLAR ve KISALTMALAR 3](#_Toc35245685)

[4 TEKNİK ÖZELLİKLER 3](#_Toc35245686)

[5 AMBALAJ VE İŞARETLEME 4](#_Toc35245688)

6 GARANTİ VE EK ŞARTLAR …………………………………………………………………………………………………………….5

# KONU

Bu Şartname, TEDAŞ MYD’nin ilgili şartnamelerine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ OG Kesici Ek Teknik Şartname ve bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamelerine ve ilgili standartlarına uymak zorundadır.

# TANIMLAR ve KISALTMALAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden

TEDAŞ MYD: TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

# TEKNİK ÖZELLİKLER

OG kesici ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kriterler sağlanacaktır;

* Kesici bobin gerilimleri verilen siparişe uygun olarak 24V DC veya 110V DC olacaktır.
* Kesici motor gerilimleri 220 V AC olacaktır.
* Her kesici için yedek olarak açma-kapama bobini, kurma motoru ve anti pompaj rölesi verilecektir.

İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın Alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Malzemelerin sevkiyatı UEDAŞ’ tan OLUR alındıktan sonra yapılacaktır.

* 1.

# AMBALAJ VE İŞARETLEME

**BARKODLAMA**

Ürün üzerine metal plaka ile silinmeyecek şekilde aşağıda belirtilen çizgi barkod basılacaktır.

|  |  |
| --- | --- |
| 00800020 | 36 kV. 16 kA. 630 A. SF6 GAZ. KESİCİ |
| 00800043 | 36 kV. 16 kA. 630 A. SF6 GAZ. KESİCİ (YANDAN MEKANIZMALI) |

-Ayrıca aşağıda örnek içerik tanımlamasına uygun yapılan metal karekod uygun görülebilir bir bölgeye basılacaktır. Karekod boyutu kesiciler için 4x4 cm boyutunda olacaktır. Tablodaki tüm bilgiler, Türkçe karakter kullanılmadan, büyük harflerle karekoda yazılacaktır. Ondalık ayıraçları “.” İle yapılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORACLE NO** | **İHALE/SÖZLEŞME NO** | **MARKA** |  **TİPİ** |  **FAB. SERİ NO** | **İMAL YILI** | **ANMA GERİLİM(kV)** | **ANMA AKIMI(A)** | **KISA DEVRE AKIMI(KA)** | **BOBİN GERİLİMİ(V)** | **MOTOR GERİLİMİ(V)** |
| 00800020 | 19-032 | ABC | 630 A. SF6 GAZ. KESİCİ | 29985 | 2018 | 36 | 630 | 16 | 24 | 220 |

00800020|19-032|ABC| 630 A. SF6 GAZ. KESİCİ |29985|2018|36|630|16|24|220|

 00800020

# GARANTİ VE EK ŞARTLAR

OG kesicilerin garanti süresi 5 yıl olacaktır.

1.
2.
3.
4.
5.
6.